CX-500Du	[ Condenser Winds Microphone for Wireless ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 매우 작은 초소형 콘덴서 캡슐로 이루어진 현악기용 마이크이다. Dual Transducer 제품

으로 현악기 울림통의 공명음과 현의 떨림음 모두 수음하여 더욱 정교한 악기음을 녹음할 수 있다.

포함된 PS-510M으로 공명음과 현의 떨림음을 자체 Mix하여 모니터링과 출력이 가능하여 다양한 현

악기에 대응할 수 있다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: 무지향성 콘덴서 마이크

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 감도	: -58±3dB*(1.25mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 1.5kΩ

- Max.SPL for 1% T.H.D	: 130dB

- 신호대 잡음비	: 68dB

- 출력 커넥터	: 4P Mini XLR

- 전원공급	: 1-5 VDC

- 소비전류	: ≤0.05mA

- 케이블 길이	: Ø1.5*Ø1.5*1500mm

- 무게	: 6.5g (케이블 포함)

- 제품사이즈(m/m)	: Ø6mm(W)*13mm(H)

- 용도	: 현악기용

☞ CX-500Du 및 동등 이상품 이어야 한다.