CX-500FHW	[ Head worn Flute Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 플루트 연주를 위해 개발된 제품이다. 연주에 방해되지 않도록 유니트 길이을 조절할 수

있어야 하며 주파수 응답은 평탄하여 플루트의 원음을 있는 그대로 수음하여야 한다. MA-500 이 기

본 포함되어 유, 무선으로 사용이 가능하다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: 무지향성 콘덴서 마이크

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 감도 (at 1KHz)	: -58±3 dB* (1.25mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 1.5kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 130dB

- S/N 비	: 68dB

- 출력 커넥터	: 4P Mini XLR

- 전원공급	: 1-5 VDC

- 소비전력	: ≤0.05mA

- 무게	: 6.5g (케이블 포함)

- 제품 사이즈(mm)	: Ø6mm (W)*13mm(H)

☞ CX-500FHW 및 동등 이상품 이어야 한다.