CX-508W	[ Condenser Winds Microphone for Wireless ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 금관악기나 목관악기용으로 적합한 콘덴서용 마이크이다. 높은 주파수의 음이 발생시에      도 자연스럽게 명확한 음의 출력이 가능하며, 초소형의 사이즈는 연주하는 사람들이 어떤 방해도       받지 않는 크기이다. 스프링 타입의 클램프는 잡을 때 탱탱하고 설치시 구즈넥은 조절이 가능하여      야 하며, 집기가 가능한 디자인은 가장 적절한 곳에 설치가 가능하도록 도와주며 마이크 스탠드가      따로 필요가 없고 설치 시간도 단축시켜주는 것이어야 한다. 색소폰, 금관악기, 목관악기 용으로       적합하다. 끊김이 없이 투명하고 자연스러운 음의 출력을 위해 주파수의 반응 범위가 확장이 되고      역동적이며, 진동을 탁월하게 방지하는 진동 방지용으로 디자인이 되어야 한다. 조절이 가능하도록      유연한 구즈넥은 정확한 위치에 설치가 가능한 것이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 커넥터	: 4P Mini XLR

- 주파수 응답	: 50 ~ 18,000Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 감도	: -67±3dB*(0.45mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 220Ω

- Max.SPL for 1% T.H.D	: 130dB

- 팬텀파워	: 3-5 VDC

- 무게	: 161g (케이블 포함)

- 기본 액세서리	: Windscreen

- 용도	: 관악기용

☞ CX-508W 및 동등 이상품 이어야 한다.