CM-804iF      [ Double Ear-hook Omni-directional Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 듀얼 이어훅 무지향성 마이크로폰이다. 경량의 마이크를 모든 사양에 맞추어 사용이 가      능하며, 딱 맞게 착용해 수음을 잘할 수 있도록 헤드셋의 조절력이 뛰어난 것이어야 한다. 경제적      인 디자인으로 시리즈가 비슷한 형태를 띠고 있다. 타사 브랜드의 무선 시스템과 호환 될 수 있는      베이지 색으로 사용할 수 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 커넥터	: 801C4 (4 pin mini XLR)

801C3 (3 pin mini XLR) - 옵션

801CS (3.5 stereo plug) - 옵션

- 주파수 응답	: 60 ~ 15,000Hz

- 지향 패턴	: Omni-directional

- 감도 (at 1KHz)	: -64±3 dB* (0.63mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 1.8kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 130dB

- 무게	: 23g

☞ CM-804iF 및 동등 이상품 이어야 한다.