CM-201iF             [ Condenser lavaliere Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 벨트팩 송신기에 연결하여 사용하는 핀 마이크이다. 높은 다이나믹레인지와 우수한 주파      수 응답 특성을 가지고 있으며, 작은 크기로 장착 부위가 눈에 잘 띄지 않는다. 무지향 픽업 패턴      이며 공연장, TV 프로그램, Live 공연장등에 사용된다. 베이지색과 검정색 두 가지 이다.

2. 제 품 규 격

- 커넥터                      : 4P Mini XLR/6.3 Stereo Plug

- 주파수 응답                 : 60 - 15,000 Hz

- 지향 패턴                   : Omni-directional

- 감도(at 1KHz)               : -60dB±3dB*(1mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스                    : 2.2kΩ

- Max. SPL for 1% THD         : 130dB

- 제품 사이즈(m/m)            : ￠5mm(W) * 9mm(H)

- 무게                        : 20.7g

☞ CM-201iF 및 동등 이상품 이어야 한다.