CM-501               [ Condenser lavaliere Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 벨트팩 송신기에 연결하여 사용하는 핀마이크이다. 높은 음질의 다이나믹 특성을 가지고      있으며, 넓은 다이나믹 범위와 부드러운 주파수 응답의 뛰어난 음색 적용한 것이 특징이다. 또한,      작은 사이즈로 타이, 옷등에 쉽게 부착할 수 있는 클립이 함께 제공된다.

2. 제 품 규 격

- 커넥터	: 4P Mini XLR

- 주파수 응답	: 100~15,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 감도 (at 1KHz)	: -60±3 dB* (1mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 2.2kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 130dB

- 제품 사이즈(m/m)	: Ø10.1mm(W)* 26.4mm(H)

- 무게	: 21.5g

☞ CM-501 및 동등 이상품 이어야 한다.