CM-501Hi             [ Condenser lavaliere Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 벨트팩 송신기에 연결하여 사용하는 핀마이크로 CM-501의 보강된 버젼이다. 높은 음질의

다이나믹 특성을 가지고 있으며, 넓은 다이나믹 범위와 부드러운 주파수 응답의 뛰어난 음색 적용

한 것이 특징이다. 또한, 싱글 또는 듀얼마이크 픽업이 가능한 최신 클립 세트인 CLP-258 클립이

함께 제공된다.

2. 제 품 규 격

- 커넥터	: 4P Mini XLR

- 주파수 응답	: 100~15,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 출력레벨	: -54±3 dB* (2mV) *0dB=1V /μbar

- 임피던스	: 3.7kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 115dB

- 동작전압	: 3~10 Vdc

- 무게	: 21.5g

☞ CM-501Hi 및 동등 이상품 이어야 한다.