CM-808	[ Omni-directional Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 듀얼 이어훅 무지향성 마이크로폰이다. 매우 가볍고 장시간 착용해도 피로감 없는 디자      인을 채택하였으며, 딱 맞게 착용해 수음을 잘할 수 있도록 헤드셋의 조절력이 뛰어난 것이어야 한      다. 마이크를 좌/우측 변경하여 마운트가 가능하여야 하며, 케이블은 탈착식 분리형태로 다양한 커      넥터를 지원 할 수 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Condenser

- 커넥터	: 808C4 (4 pin mini XLR)

808C3 (3 pin mini XLR) - 옵션

808CS (3.5 stereo plug) - 옵션

808CR (4 pin hirose connector) - 옵션

- 주파수 응답	: 60~15,000 Hz

- 지향 패턴	: Omni-directional

- 감도 (at 1KHz)	: -64±3 dB* (0.63mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 1.8kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 130dB

☞ CM-808 및 동등 이상품 이어야 한다.