SIEM-111T           [ UHF PLL Single Channel Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 음성 및 악기의 신호를 받아 900MHz 대역의 신호로 변조하여 무선 송출을 할 수 있는        하프랙 타입의 무선 송신기이다. 4그룹, 각 그룹의 7채널을 호환 가능, 미리 선정한 주파수로 사       용할 수 있는 것이어야 하며, 엔지니어들이 쉽고 빠르게 작동시킬 수 있어야 한다. MPX스테레오        전달 기능과 만약 MONO로 작동을 원한다면 스위치로 수신 가능한 것이어야 한다.또한, 메탈 하우       징 케이스로 구성되어 있으며, 신호대 잡음 비율이 우수한 것이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10 mW

- 주파수 편차	: ±40KHz

- 오디오 입력 임피던스	: 20kΩ

- 표준 입력 레벨	: -10 dBV ; 0 dBV (ATT-10 dBV)

- 최대 입력 레벨	: 10 dBV ; 20 dBV (ATT-10 dBV)

- LCD 디스플레이	: AF Level, Stereo/Mono, Attenuation Level,

Group, Channel, Frequency

- 오디오 입력 커넥터	: 2 x Balanced XLR /Ø6.3mm phone Combo Socket

- 오디오 출력 커넥터	: 1 x 1/8” Stereo Phone Jack

1 x 1/4” Stereo Phone Jack

- Loop Out 커넥터	: 2 x Balanced Loop Out Socket

- 스위칭 전원 공급기	: 100-240V Switching power supply

- 무게	: 1,469g

- 랙마운트	: RM-901

☞  SIEM-111T 및 동등 이상품이어야 한다.