SIEM-111R	[ UHF PLL Body-Pack Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 무선 송신기에서 송출된 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여       주는 진보된 무선기술로 발명된 무선 수신기이다. 상황에 따른 유/무선의 사용이 가능한 디자인을      채용하였으며, 60m 이상의 거리에서 안정적인 작동이 가능한 것이어야 한다. 경량의 공학적인 플라      스틱 재질로 마감한 것이어야 하며, 퍼스널 모니터링의 기능이 가능한 것이야 한다. 신호대 잡음       비율이 우수해야 하며, 번들로 제공되는 이어폰은 귀에 밀착형으로 설계되어 JTS의 DYNA-DRIVER는      무대의 잡음을 줄여준다. 또한 이어폰에는 3개의 다른 사이즈의 실리콘 슬리브는 사용자들의 귀에      편안함을 맞추기 위해 제공된다.

2. 제 품 규 격

- 입력 레벨 선택 스위치	: 0dB / -10dB

- 이어폰 출력	: 60 mW

- 최소 로드 임피던스	: 16Ω

- LCD 디스플레이	: RF Level, Lock-On, Battery Fuel Gauge,	Stereo/Mono, HF booster,	Dynamic Limiter,	Group, Channel, Mute, Frequency

- 출력 커넥터	: 1/8” Stereo Phone Jack

- 전원 공급	: 2 AA batteries

- 작동 시간	: Over 12 hours

- 신호대 잡음비	: 80dB

- 영상 제거비	: 80dB

- 채널 간격	: 35dB

- 주파수 응답	: 60~15,000 Hz (-3dB)

- T.H.D	: 1% Typical

- 주파수 안정도	: ±10KHz

- 무게	: 160g

☞  SIEM-111R 및 동등 이상품이어야 한다.