PMM-4	[ Personal Monitoring Mixer ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 첫째로 회의실이나 교회, 방송국, 학교에 적합한 퍼스널 모니터링 믹서이다. 4입력과        XLR과 55 PHONE PLUG 겸용 콤보 커넥터를 사용할 수 있어야 하며, 개인별 모니터 믹서, 법원, 회       의실, 레스토랑, 학교, 예배실 등의 용도에 적합한 것이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 22~22,000 Hz

- 디스토션	: <0.025%

- 노이즈	: <-61dB

- CMRR	: >70dB

- 전원 공급	: 12~18VDC, 600mA

- 제품 사이즈(m/m)	: 205(D)*212(W)*43.5(H)

- 무게	: 1.41kgs

- 입력 커넥터	: XLR / 1/4” balance phone jack combo

- 입력 임피던스	: 5.9KΩ

- AUX 입력 커넥터	: 1/4” phone jack (left / right channel)

- AUX 입력 임피던스	: 18.2 KΩ(MONO:9.1 KΩ)

- Main Mix 출력 커넥터	: 1/4” phone jack (left / right channel)

- Main Mix 출력 임피던스	: balanced:1KΩ, unbalanced:500Ω

- 출력 레벨 (최대)	: 6.5±0.3dB (INPUT CH1~4)

- 개별 출력 커넥터	: XLR

- 개별 출력 노이즈	: <-110dB

☞  PMM-4 및 동등 이상품이어야 한다.