Mh-16TG                 [ Wireless Tour Guide Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 다양의 어플리케이션을 위한 무선 투어 가이드 시스템을 위해 디자인된 핸드형 투어 송

신기이다. 무선 프리젠테이션 시스템이나 다국적 언어 인터프리테이션 시스템에 호환 가능하며

TG-16RA와 호환가능하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 채널 수	: 16

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- LCD 디스플레이	: Channel

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel Up/Down, Mute

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 40~16,500 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2

☞  Mh-16TG 및 동등 이상품이어야 한다.