KA-10R	[ Wireless Camera Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 무선 마이크 송신기(KA-10T)에서 보내온 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신

호로 전환하여 주는 무선수신기이다. 간편한 소형 사이즈 및 세련된 외관을 갖추고, 3.5mm 스테레

오 출력 단자가 내장되어 있는 수신기이어야 한다.

송신기와 수신기에 LED 채널 표시가 가능하고, 허리나 목에 착용가능 가능한 것 이어야 하며, 주파

수 채널 프리셋이 지정되어 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- LCD 디스플레이	: Channel

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel selection, Volume control

- 오디오 주파수 응답	: 40~18,000 Hz

- 출력 커넥터	: 1/8” Dummy stereo Phone Jack

- 배터리 수명	: 약 14시간

- 배터리	: Lithium cell (3.7V, 1300mAh)

- 제품 사이즈(m/m)	: 54mm(W)* 17mm(D)* 99mm(H)

☞  KA-10R 및 동등 이상품이어야 한다.