KA-10T                     [ Wireless Camera Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900MHz 대역의 신호로 변조하여 무선 송출 할 수 있는 벨트팩 혹      은 휴대용 타입의 무선송신기이다. 간편한 소형 사이즈, 세련된 외관을 갖추고 있으며, 전용 충전      기 사용으로 장시간 사용이 가능해야 한다. 콘덴서 캡슐 마이크가 내장된 수신기이며, 송신기와 수

신기에 LED 채널 표시가 가능하고, 허리나 목에 착용가능 가능한 것이어야 하며 그룹과 채널로 주

파수 프리셋이 지정되어 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 내장 마이크로폰	: 무지향성 콘덴서 마이크

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10kHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- LED 디스플레이	: Channel

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel selection, Volume control

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 오디오 주파수 응답	: 40~18,000 Hz

- 마이크 입력 단자	: 1/8” Mono Phone Jack

- 배터리 수명	: 약 14시간

- 배터리	: Lithium cell (3.7V, 1300mAh)

- 제품 사이즈(m/m)	: 54mm(W)* 17mm(D)* 99mm(H)

☞  KA-10T 및 동등 이상품이어야 한다.