KA-8TH                    [ UHF PLL Handheld Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 카메라 마이킹을 위해 디자인된 핸드형 무선 송신기이다. 무선 프리젠테이션 시스템이나

다국적 언어 인터프리테이션 시스템에 호환 가능하며 KA-10R과 호환가능하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 채널 수	: 16 CH

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력 파워	: 10mW

- Stability	: ±10kHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- LCD 디스플레이	: Channel

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel Up/Down, Mute

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 오디오 주파수 응답	: 40~16,500 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2

☞  KA-8TH 및 동등 이상품이어야 한다.