WM-10TG             [ Single High Definition Earphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 무선 벨트팩 수신기에 연결하여 사용하는 반 밀폐형 싱글형 이어폰으로 21mm 다이어프램

드라이버에 착용감이 좋은 디자인으로 설계되었으며, 연결 커네턱터는 3.5mm 스테레오 단자로 구성

되어야 한다.

2. 제 품 규 격

- Drive Unit	: Super thin dynamic driver with neodymium magnet

- 주파수 응답	: 0~15,000 Hz

- 임피던스	: 32Ω

- 감도	: 126 dB/mW

- Max. Input power	: 0.2W

- 입력 커넥터	: Gold-plated Ø3.5 dummy stereo phone plug

- 무게	: 15.2 grams

☞ WM-10TG 및 동등 이상품 이어야 한다.