IT-12D                            [ Interpreter Console ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 동시통역 시스템의 통역자 콘솔이다. 2인이 1개 콘솔을 사용하며 1개 콘솔은 1개 언어의

통역을 담당하고 시스템 안에서 총 11개 언어를 통역할 수 있다. LED 인디케이터로 현재 진행되고

있는 채널을 표시하여 사용할 수 있는 채널을 알려주며 Relay 스위치가 있어 통역사가 원어를 이해

하지 못할 때 이 스위치를 누르면 다른 통역사에게로 넘어가는 기능, 통역사가 기침할 때 음소거를

위한 Mute 버튼 등이 있다. 전용 25pin 케이블로 다른 유닛에 Daisy Chain 방식으로 연결되며 헤드

셋을 연결하기 위한 단자, 통역 내용을 녹음하기 위한 Rec Out 단자 등을 가지고 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 마이크 감도	: -46dBV

- 마이크 임피던스	: 2kΩ

- 마이크 주파수 응답	: 80~16,000 Hz

- 이어폰 주파수 응답	: 100~15,000 Hz

- 이어폰 신호대 잡음비	: >70dBA

- 다이나믹 레인지	: >85dB

- 이어폰 임피던스	: >16Ω

- 유닛 요구 전력	: 24V 80mA

- 제품 사이즈 (m/m)	: 330mm(W) * 56mm(H) * 207mm(D)

☞  IT-12D 및 동등 이상품이어야 한다.