JS-22	[ 1/2“ Studio Condenser Microphone  ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 JS-1 시리즈의 성공을 기반으로 한 JS-22는 현악기부터 퍼커션을 위한 악기 수음용으로 설계 정교한 processing과 강한 황동으로 조립하고 1/2”금속 진동판은 수공으로 만듦. 여러 악기나 보컬사운드 영역에도 훌륭하게 사용되고 어쿠스틱 기타, 어쿠스틱 베이스, 현악기, 피아노, 목관악기, 오케스트라, 합창, 심벌즈, 스테레오 마이킹에 최적화 되어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Condenser Microphone

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 감도	: -36±3 dB* (15.8mV) 0dB=1V /Pa,1kHz

- 지향 패턴	: Cardioid

- Attenuation Switch	: -10dB

- 저역 Roll-Off	: 80Hz

- 임피던스	: 100Ω

- Max. SPL For 1% T.H.D.	: 140dB

- 신호 대 잡음 비	: 78dB

- 전원공급	: 36~52VDC Phantom Power

- 소비전류	: ≤3mA

- 출력	: XLR-M type (Power Module)

- 제품 사이즈(m/m)	: Ø22.5mm (W) * 150.5mm (H)

- 무게	: 134g

☞ JS-22 및 동등 이상품 이어야 한다.