JS-1T	[ Large Diaphragm Studio Microphone  ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 3가지의 선택(Cardioid, Omni-directional, Figure-8)이 가능한 지향 형태를 띠고 있는 멀티 패턴의 스튜디오용 마이크이다. 보컬이나 어쿠스틱 악기, 드럼이나 타악기의 라이브공연 또는 녹음을 할 때 아주 적합하고 1인치 24K의 금도금이 다이어프램을 둘러싸고 있어 20Hz-20KHz 까지 맑은 음을 전달하며 모든 주파수의 SPL(132dB)을 깨끗하게 재 출력한다.

내장된 스위쳐블 -10dB 패드는 강한 SPL로 마이크를 사용할 때 뛰어난 내구성을 가지며 내부의 이중 윈드 스크린은 팝과 호흡소리의 노이즈 등을 막아준다. 녹음할 때 스테이지의 소음과 진동을 최소화 시키는 고급삼발이가 부속품으로 제공되며 맑은 음색과 향상된 고음의 음질은 가격대비 최고의 성능으로 엔지니어들이 쉽게 조종하고 음질의 특징을 표현할 수 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Large Diaphragm Condenser Microphone

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 감도	: -38dB * (12.6mV) 0dB=1V/Pa

- 지향 패턴	: Cardioid, Omnidirectional, figure-8

- Attenuation Switch	: -10dB

- 저역 Roll-Off	: 80Hz

- 임피던스	: 200Ω

- Max. SPL For 1% T.H.D.	: 132dB

- 신호 대 잡음 비	: 78dB

- 전원공급	: 36-52 VDC Phatom Power, power required

- 소비전류	: 1mA

- 출력	: 3Pin XLR (M) (Power Module)

- 제품 사이즈(m/m)	: Ø56mm (W) * 184mm (H)

- 무게	: 480g

☞ JS-1T 및 동등 이상품 이어야 한다.