CS-1CU                  [ Control and Power Supply Unit ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 회의용 마이크의 Main Control Unit으로 50개의 참석자용, 의장용 마이크에 안정적인 전원 공급이 가능하며 확장팩을 사용할 경우 150인 까지 사용할 수 있다. 회의용 모드는 Open, Override, Chairman Only 모드로 구성되며, 외부 마이크 입력이 되어 동시통역 시스템과 연계가 가능하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 전압	: VAC100-240~, 50/60Hz

- 소비 전류	: MAX 0.9A(100VAC) / 0.3A(240VAC)

- 연결 유닛 공급 DC 전원	: ±15V

- 라인, 전화기 커플러와 입/출력 연결 (언발란스)

입력 감도	: -14dBV/+11dBV (nominal/maximum)

입력 임피던스	: 33KΩ

출력 레벨	: -14dBV/+11dBV (nominal/maximum)

출력 임피던스	: 500Ω

- 레코더 입/출력 (언발란스)

입력 감도	: -20dBV/+5dBV (nominal/maximum)

입력 임피던스	: 47KΩ (for L & R channel)

Adjustment	: -20dBV/+5dBV(nominal/maximum)

출력 레벨	: +0/-30dBV

출력 임피던스	: 500Ω

- 외부 마이크 입력 (XLR(암) 발란스)

입력 감도	: -56dBV

Adjustment	: +6dBV/-6dBV(nominal/maximum)

팬텀 공급	: 12V+/-1V, 2*680Ω (±2%)

- 무게	: 1,875g

☞  CS-1CU  및  동등 이상품이어야 한다.