CS-1CUR                 [ Control and Power Supply Unit ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 회의용 마이크의 Main Control Unit으로 50개의 참석자용, 의장용 마이크에 안정적인 전원 공급이 가능하며 확장팩을 사용할 경우 150인 까지 사용할 수 있다. 회의용 모드는 Open, Override, Chairman Only 모드로 구성되며, 외부 마이크 입력이 되어 동시통역 시스템과 연계가 가능하고 외부 레코더로 녹음 할 수 있도록 Rec 출력 단자가 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 입력	: 타입: XLR

마이크: 4.7KΩ

라인: 20KΩ

- 녹음기능	: USB3.0 32GByte (이전 기종과 호환가능)

- 포맷	: MP3

- 최대 녹음 시간	: 240시간 이상 (32GByte USB 사용시)

- 컨트롤	: Recording ON/OFF button / Recording status LED display /	Without Playback Funciton

- 최대	: Gain >70dB

- 주파수 응답	: 35~20,000 Hz

- T.H.D	: <0.06%

- 입력 감쇠	: -50dB

- 팬텀 공급	: +48 V

- Mic In Attenuation	: -5dB /-10dB

- Mic Attenuation	: -10dB /-15dB /-20dB

- 출력 Attenuation	: -50dB

- 출력 전압	: +5 VDC ± 0.2V

- 동작 전압	: 18VDC, 1A

- 소비 전력	: 18W

- Fuse	: T1AE 250V (Slow-Blow)

- 제품 사이즈(m/m)	: 420 (W) * 44 (H) * 198.5 (D)

- 무게	: 2.3 KG

☞  CS-1CUR 및 동등 이상품이어야 한다.