CS-W4C               [ Wireless Conference System Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 900MHz전용 무선 회의용 마이크 시스템의 Main Control Unit으로 CS-W4T 무선마이크와 연결이 가능하여야 한다. 전원과 안테나 출력의 캐스케이딩이 가능하며, 하나의 수신기에서 우선권(의장)을 가진 마이크채널이 캐스케이딩 시스템에서도 우선권이 유지 되어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 주파수 설정	: 2.4G RF Remoset

- 채널	: 4

- Bandwidth	: 36MHz

- S/N Ratio	: >105dB(A)

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 민감도	: -95dBm, S/N>80dB

- CMRR	: >80 dB

- 오디오 주파수 응답	: 80Hz~16KHz±2dB

- 안테나 커넥터	: BNC(Female)

- 안테나 부스터 파워	: DC12V/100mA

- 디스플레이	: LCD+LED

- 컨트롤	: Power ON/OFF, Group, Channel, Frequency, Sensitivity, Key	Lock, Volume, Output Attenuation(XLR), Frequency

Scan(ON/OFF), Antenna Power, Display Setting, Language,

Remoset ID Number, Reoset Setting, Priority Setting

- 오디오 출력 레벨	: Ref: ±22.5KHz Dev@1KHz Tone ψ6.3 Phone Jack: -10dBV

XLR Jack: -4dBV(Line), -24dBV(MIC)

- 오디오 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 출력 단자	: XLR Balanced Socket x5, φ6.3mm Unbalanced x1

- 오디오믹서 컨트롤	: 8PIN MINI DIN Input, 8 PIN MINI DIN Output

- 동작 전압	: DC12~15V/1A

- 제품 사이즈(m/m)	: 485(W) x 45(H) x 260(D)

☞  CS-W4C  및  동등 이상품이어야 한다.