CS-W4T             [ Wireless Conference System Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 900MHz전용 무선 회의용 마이크 시스템의 Microphone Unit으로 CS-W4C Control Unit과 연결이 가능하여야 한다. 우선 순위를 설정하여 의장,의원용으로 사용이 가능하며, 2.4G 무선 리모셋기능으로 Control Unit과 4개의 회의용 마이크로폰이 동시에 동기화가 가능하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 주파수 설정	: 2.4G RF Remoset

- RF 출력	: Low / High

- Stability	: <±10KHz@Fc

- 주파수 편차	: ±48KHz

- Spurious Emissions	: <-50dBc

- 디스플레이	: LCD

- 컨트롤	: Power ON/OFF, Talk, Group, Channel, Fuequency,

Sensitibity, RF Output, Key Lock REMOSET ID Pairing,

REMOSET Setting

- 배터리	: UM3, AA x2

- 충전가능여부	: 가능

- 제품 사이즈(m/m)	: 116mm (W)*29 mm(H)*138mm (D)

☞  CS-W4T 및 동등 이상품이어야 한다.