W4-CH12            [ Wireless Conference Microphone Charger ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 CS-W4T 12채널의 충전용 보관함으로 아래 사양에 준한다.

2. 제 품 규 격

- 입력전압	: AC 100~240V, 1.2A max

- 출력전압	: DC 15V, 3.3A

- LED 표시충전시	: Flash Green / 충전완료 : Green / 충전실패 : Flash Red

- 충전시간	: 3 시간

☞  W4-CH12 및 동등 이상품이어야 한다.