W4-CH1            [ Wireless Conference Microphone Charger ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 CS-W4T의 1채널 충전용 유닛으로 아래 사양에 준한다.

2. 제 품 규 격

- 출력전압	: DC 12V, 500mA

☞  W4-CH1 및 동등 이상품이어야 한다.