CS-4	[ Automatic Microphone Mixer ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 어떤 크기나 조합에도 강화된 설비로 아주 편하게 사용할 수 있으며  4채널의 완벽한 특성의 디자인을 하고 있다. 같은 제품을 무한대의 데이지 체인 방식으로 연결, 병렬연결을 통하여 무한 확장이 가능하다. 3가지 옵션으로 작용(Solo, All, Override), 입력으로 마이크나 라인 레벨 장치의 사용이 가능.

각 채널용으로 개별적인 게인 컨트롤과 팬텀파워를 가지고 있으며 지속적인 엠비언스 사운드가 가능하도록 Last in 기능이 있다. 전압 조절기로 스위치를 넣을 수 있는 스피커나 카메라 같은 외부 장비를 작동시키며 뛰어난 성능으로 큰 회의실이나 정부 산하 빌딩, 예배실, 교실 등과 같은 공간에서 다양한 기능을 가진 마이크의 효과적인 사용이 가능해야 한다.

2. 제 품 규 격

- 입력부 커넥터	: XLR

- 마이크 입력 임피던스	: 4.7KΩ

- 라인 입력 임피던스	: 20KΩ

- 출력부 커넥터	: XLR

- 마이크 출력 임피던스	: 300Ω

- 라인 출력 임피던스	: 200Ω

- 라인 Gain	: >17dB

- 최대 라인 Gain	: >70dB

- 마이크/라인 감쇄	: -50dB

- 팬텀 파워	: +12V

- 패드	: -10dB

- 마이크 감쇄	: -10dB, -15dB, -20dB

- 출력 감쇄	: -50dB

- 주파수 응답	: 35~20,000Hz ±2dB

- THD Input(1 KHz -50dB)	: <0.06%

- 신호대 잡음비	: >70dBm

- 전압 출력	: +4VDC±0.3V

- 전원 공급	: 16VDC, 100mA (The attached adapter, 12V, 600mA,

isn’t full-loaded, so it can provide enough voltage

+16VDC to the Automatic mixer.)

- 소비 전력	: 4.6 Watt (include Adapter)

☞  CS-4 및 동등 이상품이어야 한다.