CS-8D	[ Automatic Microphone Mixer ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 8채널의 오토매틱 믹서로 로터리 스위치를 이용하여 간편하게 믹서의 셋팅을 할 수 있는 장비이어야 한다. 입/출력채널의 볼륨, 신호 타입, 팬텀파워, 우선순위 기능을 지원하며, 출력부에 에코캔슬러 기능이 포함되어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 입력부 커넥터	: XLR

- 마이크 입력 임피던스	: 4.7kΩ

- 라인 입력 임피던스	: 20kΩ

- 출력부 커넥터	: XLR

- 마이크 출력 임피던스	: 300Ω

- 라인 출력 임피던스	: 200Ω

- 최대 출력 레벨	: >17dB

- 최대 게인	: >70dB

- 주파수 응답	: 35~20,000 Hz

- THD	: <0.06%

- 신호대 잡음비	: >70dB

- 입력 감쇄	: -50dB

- 팬텀 파워	: +48V

- 마이크 입력 감쇄	: -5dB / -10dB

- 마이크 감쇄	: -10dB / -15dB / -20dB

- 출력 감쇄	: -50dB

- 전압 출력	: +5VDC ±0.2V

- 전원 공급	: 18VDC, 1A

- 소비 전력	: 18W

- 무게	: 2.25 kg

- 제품 사이즈 (m/m)	: 420mm(W)*44mm(H)*198.5mm(D)

☞  CS-8D 및 동등 이상품이어야 한다.