WA-88 EXA	[ Portable Sound System ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 WA-88의 CD플레이어 제거버전으로 이 외 사양은 동등하다.

2. 제 품 규 격

- AC Power	: 115V/230V

- DC power	: 24V~30V

- 연축전지	: 12V/5AH*2

- 우퍼	: 8” 8Ω/100W

- 트위터	: piezoelectric

- AUX IN/GUITAR의 입력감도	: -11dB/10K

- AUX 출력	: -3dB/600Ω

- 고음 컨트롤	: ±10dB at 10KHz

- 저음 컨트롤	: ±10dB at 100Hz

- 파워 출력(RMS)	: 75W at 4Ω loading (THD10%)

- 소비 전력	: 180VA

- T.H.D.	: <0.5% at 1 Watt output

- 신호대 잡음비	: >60dB at 50W output

- 컨트롤 스위쳐	: Power

- 로타리 스위치	: TREBLE, BASS, MASTER

- 제품 사이즈 (m/m)	: 310mm(W)*515mm(H)*380mm(D)

☞  WA-88EXA 및 동등 이상품 이어야 한다.