IE-6	[ Earphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 무선 인 이어 모니터링을 위해 제작된 최고 사양의 이어폰이다. 명확한 고음, 자연스러      운 중음, 풍부한 저음/정확한 음장감을 재생하는 Dual Balanced Armatures Driver를 채택하여 중고      음과 저음을 각각 재생한다. 인체공학적 디자인, 튼튼한 내구성으로 프로페셔널 인이어 모니터링       환경에서 최고의 음질을 재생한다.

2. 제 품 규 격

- Driver	: Dual balanced armatures(Single Hi/Single Low)

with a passive crossover

- 주파수 응답	: 20~18000 Hz

- 임피던스	: 22Ω

- 감도	: 120 dB/mW

- Max. Input Power	: 150mW

- 디스토션	: Less than 0.3%

- 코드 길이	: 140cm

- 무게	: 7 g (excluding cable)

- 출력 커넥터	: Gold-plated  Ø3.5mm phone, Stereo

- 옵션	: Dual Plug Airline adaptor, 1/4” Adaptor (6.3mm)

- Standard	: Carrying Case

- 액세서리	: Cleaning Rod, Three pairs of Silicon Sleeves

(small, medium, and large)

☞ IE-6 및 동등 이상품 이어야 한다.