PS-510M	[ Power Supply with personal Mix ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 콘덴서 마이크 입력 포트가 2개가 있고 각 포트의 입력 소스를 비교 모니터하고 조정하

여 XLR 1개 출력 단자로 오디오 신호를 출력해 주는 Porsonal Mixer 이다. 팬텀 파워는 오디오 믹

서에서 받을 수 있으며 9V 배터리를 장착하여 공급도 가능하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 전원 공급	: Batt. Power 9V / 12~48V Phanton Power

- 소비 전류	: Phantom: max. 20 mA

Battery: max. 80mA with Headphone(16Ω/32Ω)

- 입력 임피던스	: 5kΩ

- 출력 임피던스	: 470Ω balanced

- 입력 커넥터	: 4P Mini XLR(M) (2channels)

- 출력 커넥터	: 3P XLR (M)

- 헤드폰 커넥터	: 3.5mm

- 제품 사이즈 (m/m)	: 92mm(W) * 23mm(H) * 65mm(D)

☞ PS-510M 및 동등 이상품 이어야 한다.