VHD5.0	[ 3-Way Loud Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 대형공간에서 사용 할 수 있는 라지포멧 스피커로, 1.4" x3 NVPD(Nitrate Vapour Particle Deposition) 질화 티타늄 컴프레션 고역 드라이버와 8" x6 Horn Loaded 미드 레인지 드라이버, 10" x8 Front Loaded 로우 미드 드라이버로 구성 되어야 한다.

3개의 HF 드라이버는 서밍 웨이브 가이드와 함께 구성되는 혼 매니폴드로 통합 및 6개의 MF 드라이버는 전용의 혼구조로 통합되어 매우 큰 점 음원 제공하며, HF, MF 점 광원에 8개의 10"LF가 둘러싸인 구조로 구성되어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 45Hz ~ 20kHz (-3dB Point) with VHD8.10

- 드라이버 구성	: HF : 3 x 1.4" / MF : 6 x 8" / LF: 8 x 10"

- 앰프 권장 요구사항	: VHD5000 전용 앰프 권장

- 최대 출력 감도	: 150dB Peak (with VHD8.10)

- 크로스오버 포인트	: 70Hz, 400Hz, 2.0kHz (with VHD8.10)

- 커버리지	: 80˚H x 30˚V

- 커넥터	: AP-6

- 인클로저 재질	: Baltic Birch

- 리깅 포인트	: flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 1,125 x 1,110 x 500mm

- 무게	: 151kg

-  악세서리	: Cart for VHD5.0, Padded Cover for VHD5.0, VHD5.0 Downfill	Bracket, VHD5.0 Power Unit, VHD5.0 Rack Case

☞ VHD5.0 및 동등 이상품이어야 한다.