VHD8.10	[ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 VHD5.0과 함께 리깅하여 사용 할 수 있는 서브우퍼 스피커로, 높은 에너지가 필요한 200Hz-500Hz를 타켓으로 확장 배열의 Low Mid 모듈로 설계 되어야 하며, 8개의 프론트 로딩 방식 10" 네오디뮴 드라이버로 구성 되어야 한다. 스피커 구성은 VHD5.0 하나에 3개의 VHD8.10 모듈 사용을 권장한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 45Hz ~ 20kHz (-3dB Point) with VHD8.10

- 드라이버 구성	: HF : 3 x 1.4" / MF : 6 x 8" / LF: 8 x 10"

- 앰프 권장 요구사항	: VHD5000 전용 앰프 권장

- 최대 출력 감도	: 150dB Peak (with VHD8.10)

- 크로스오버 포인트	: 70Hz, 400Hz, 2.0kHz (with VHD8.10)

- 커버리지	: 80˚H x 30˚V

- 커넥터	: AP-6

- 인클로저 재질	: Baltic Birch

- 리깅 포인트	: flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 1,125 x 1,110 x 500mm

- 무게	: 151kg

-  악세서리	: Cart for VHD5.0, Padded Cover for VHD5.0, VHD5.0 Downfill	Bracket, VHD5.0 Power Unit, VHD5.0 Rack Case

☞ VHD8.10 및 동등 이상품이어야 한다.