VHD5000S	[ Power Amplifier ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 VHD8.10을 위한 액티브 컨트롤 VHD5000 슬리브 파워 앰프로, 모든 일렉트로닉 오디오 체인은 VHD5000과 동일하여야 하며, 개별 신호 경로 및 입출력 경로가 갖는 별도의 전원 공급 장치가 내장되어 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 채널	: 2CH

- RMS 출력	: 2500W x 2CH

- 주파수 응답	: 20Hz ~ 450Hz

- 입력 임피던스	: 10kΩ

- 입력 감도	: 1.5V RMS

- 출력 방식	: CLASS AB

- 출력 터미널	: 2 x AP-4

- 전원 입력	: 205 to 250V@50/60Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 177.8 x 481.4 x 495mm

- 무게	: 42kg

☞ VHD5000S 및 동등 이상품이어야 한다.