VHD1.0	[ 2-Way Loud Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 네오디뮴 마그네트를 채용한 고출력 2way loud speaker로 VHD2.0과 함께 연결하여 Down Fill용도로 사용 되어야 한다.

싱글 12"우퍼와 8"미드 우퍼, 혼로드 방식의 1.4" 컴프레션 드라이버 채용 및 최대 137dB의 음압과 내장된 20MHz 샘플링의 프로세서를 채용하여 초 고음질에 오디오를 재생하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 100Hz ~ 22kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1.4" / MF : 1 x 8" / MBF : 1 x 12"

- 앰프 권장 요구사항	: HF : 100W / MF : 300W / MBF : 600W (VHD2000앰프 권장)

- 최대 출력 감도	: 137dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 100Hz, 450Hz, 2.2kHz

- 커버리지	: 110˚H x 40˚V

- 커넥터	: AP-6

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 660 x 700 x 495mm

- 무게	: 45kg

- 악세서리	: Cover VHD1.0, Car for VHD1.0, Fly clip 12", VHD Fly Bar,

VHD1.0 Downfill Arm

☞ VHD1.0 및 동등 이상품이어야 한다.