VHD2.16                           [ Dual 15“ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 Dual15" 밴드패스타입의 하이 아웃풋 서브우퍼로, 탄소 섬유의 콘과 4"(100mm)의 보이스 코일과 조립 된 15"인치의 LF 더블 드라이버로 구성 되어있으며, 연속 출력 143dB / 피크출력 146dB의 고출력, 고음질의 사운드를 재생 할 수 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 37Hz ~ 130Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 2 x 15"

- 앰프 권장 요구사항	: 1600W (VHD3200앰프 권장, VHD2.16 2대까지 사용가능)

- 임피던스	: 8Ω

- 최대 출력 감도	: 146dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 100Hz to 130Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 600 x 700 x 750mm

- 무게	: 65kg

- 악세서리	: Cart for VHD2.16, Cover VHD2.16, Fly Bar for VHD Systems,

Fly Clip 12", VHD Bass Extension Flybar,

VHD Bass Fly Bar Arm, VHD Fly Bar

☞ VHD2.16 및 동등 이상품이어야 한다.