VHD2.18J                          [ Dual 15“ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 Dual 18" 프론트 로딩, 베이스 리플렉스 방식의 하이 아웃풋 서브우퍼로, 높은 커렌트 레벨을 견디도록 설계된 4.5" 다이어프램과 콘 드라이버 구성 되어있으며, 연속 출력 137dB / 피크출력의 140dB의 고출력, 고음질의 사운드를 재생 할 수 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 32Hz ~ 200Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 2 x 18"

- 앰프 권장 요구사항	: 1600W (VHD3200앰프 권장)

- 임피던스	: 4Ω

- 최대 출력 감도	: 137dB / 140dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 70Hz to 150Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 570 x 1080 x 800mm

- 무게	: 93kg

- 악세서리	: Cart for VHD2.18J, COVER 2x VHD2.18J,

Flybar for VHD2.18J, Wheel kit (125mm)

☞ VHD2.18J 및 동등 이상품이어야 한다.