VHD4.18                         [ Single 18“ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 Single 18“ 라지 챔버 벤티드 리플렉스 혼 디자인으로 제작된 서프우퍼로, 탄소 섬유의 콘과 4"(100mm) 보이스 코일이 조합된 18"인치 LF 싱글 드라이버로 구성 되어있으며, 연속 출력 146dB / 피크출력의 149dB(VHD 4.18 4개 사용시)의 고출력, 고음질의 사운드를 재생 할 수 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 36Hz ~ 100Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 18"

- 앰프 권장 요구사항	: 800W (VHD 3200앰프 권장)

- 임피던스	: 8Ω

- 최대 출력 감도	: 149dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 100Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 600 x 700 x 750mm

- 무게	: 52kg

- 악세서리	: Cart for VHD4.18, Cover VHD4.18, Fly Clip 12", VHD Fly Bar

☞ VHD4.18 및 동등 이상품이어야 한다.