VHD4.21                           [ Quad 21“ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 '무손실 밴드 패스' 디자인 인클로저로, 한개의 액티브와 한개의 패시브로 구성된 라지 포맷 하이 커런트 액티브 서브우퍼 시스템으로, 최적의 라우드 스피커 운용을 위해 Low Q 디자인이 적용되며, 서브 우퍼로써 경이로운 109dB(1w/1m)의 고출력에 레벨로 재생 할 수 있는 스피커이어야 한다. 스피커의 전력 관리 시스템은 액티브 파워 앰프의 출력 피크치를 14kW까지 가능하게 하며, 16A회로에서 3.6kW의 전력 사용이 가능 하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 34Hz ~ 180Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 4 x 21"

- 파워 핸들링	: 3500W

- 최대 출력 감도	: 150dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 70Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 제품 사이즈 (HWD)	: 700 x 1080 x 1200mm

- 무게	: 175kg(Active), 155kg(Passive)

- 악세서리	: Cover VHD4.21

☞ VHD4.21 및 동등 이상품이어야 한다.