VHD2000	[ 3-Way Power Amplifier ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 3way의 Push-Pull Class AB방식 파워 앰프 모듈 방식의 2,900W 컨트롤 가능한 VHD Series 전용 컨트롤 파워 앰프로, 신개념 PDM 20MHz 샘플링, 디지털 딜레이, 얼라이먼트 시스템으로 오디오 성능에 대한 새로운 표준을 설정하고 위상 응답 정밀도와 정의를 극단적으로 향상시켰으며, 이퀄라이제이션, 타임 얼라인먼트, 크로스오버 필터, 오버 드라이브 프로텍션, 시스템 설정과 출력 레벨을 포함 한 스피커 관리 시스템에 대한 완벽한 지원이 가능하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 채널	: 1CH

- 정격 출력 (HF)	: 300W

- 정격 출력 (MF)	: 1000W

- 정격 출력 (LF)	: 1600W

- 주파수 응답 (HF)	: 2.2kHz ~ 30kHz

- 주파수 응답 (MF)	: 450Hz ~ 2.2kHz

- 주파수 응답 (MBF)	: 100Hz ~ 450Hz

- 입력 임피던스	: 10kΩ ~ 50Ω "Line driver ready"

- 입력 감도	: 1V RMS

- 출력 방식	: CLASS AB

- 출력 터미널	: AP-6

- 작동 전압	: 115V, 230V, 250V

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 177 x 481.4 x 455.3mm

- 무게	: 30kg

- 악세서리	: Cover for rack panels, PDM Delay VHD2000

☞ VHD2000 및 동등 이상품이어야 한다.