VHD3200	[ Subwoofer Power Amplifier ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 Class AB급 2ch 3200W의 VHD, SL, ES Series 서브우퍼 전용 앰프로, 별도의 I/O를 갖춘 2개의 개별적인 1600W의 고효율 스위칭 앰프내장과 향상된 전력 전달을 위한 2개의 개별 트랜스포머, 파워 서플라이 서킷 및 전원 계통과 전체를 보호하기 위한 AC Soft Start 기능과 ON/OFF AC 브레이커가 내장 되어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 채널	: 2CH

- 4Ω 출력	: 1600W x 1CH / 1600W x 2CH

- 8Ω Bridge RMS 출력	: 3200W

- 주파수 응답	: 20Hz ~ 100Hz

- 입력 임피던스	: 20kΩ

- 입력 감도	: 1V RMS

- 출력 방식	: CLASS AB

- 출력 터미널	: 2 x AP-4 (1 x AP-4 Bridge)

- 작동 전압	: 115V, 230V, 250V

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 177.4 x 481.4 x 455.3mm

- 무게	: 35kg

☞ VHD3200 및 동등 이상품이어야 한다.