SL412	[ Wide dispersion Loud Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 슬림하고 견고하게 프로파일링된 와이드 디스퍼션 특성을 지닌 스피커로, 인도어에서 미드-로우 대역의 리플렉션을 정확히 제어하기 위한 12" 멀티웨어 드라이버 구성과 질산염 코팅된 티타늄 HF드라이버(NVPD)를 장착 하였으며, 디스토션 없이 연속 135dB, 피크 137dB의 높은 다이나믹 레인지 구현 할 수 있는 스피커이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 70 Hz ~ 22kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1.4" / MF : 1 x 8" / LF : 4 x 12"

- 앰프 권장 요구사항	: HF : 100W / MF : 200W / LF : 1000W (전용 SL3000파워 앰프)

- 최대 출력 감도	: 137dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 400Hz, 2.5kHz

- 커버리지	: 110˚H x 40˚V

- 커넥터	: AP-6

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 20 x M10 mounting points, flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 670 x 1080 x 300mm

- 무게	: 60kg

- 악세서리	: Fly Bar for SL Systems,

Set of M10 x 50 closed end bolts for 6mm quick lock pin,

SL Top Bracket quick pins, SL Top Bracket screws,

SL412 Vertical Bracket

☞ SL412 및 동등 이상품이어야 한다.