SL2.15                    [ Dual 15“ direct radiation Subwoofer ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 견고하게 설계되어 슬림 라인 월 마운트 캐비닛이 장착된 Dual 15”서브우퍼로, 2x 15", 3" 보이스 코일이 적용된 네오디뮴 로우 드라이버 내장과 디스토션 없이 연속 129dB, 피크 132dB의 높은 다이나믹 레인지 구현 할 수 있는 스피커 이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 40Hz ~ 500Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 2 x 15"

- 앰프 권장 요구사항	: 1600W (VHD3200앰프 권장, SL2.15 2대까지 사용가능)

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 100dB (1m/1w)

- 최대 출력 감도	: 132dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 70Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 9 x M10 suspension points, flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 960 x 1080 x 350mm

- 무게	: 61kg

- 악세서리	: Fly Bar for SL Systems,

Set of M10 x 50 closed end bolts for 6mm quick lock pin,

SL Ground Stack, SL Sub Bracket, SL Sub Bracket SL2.15 with

quick pin, SL412 Vertical Bracket

☞ SL2.15 및 동등 이상품이어야 한다.