ESR212	[ 3-Way Loud Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 3-way 풀레인지 라우드 스피커로, 2개의 12"우퍼, 6"미드레인지 드라이버와 1" 컴프레션 드라이버로 구성되었으며, ESR2800 앰프로 컨트롤 되도록 디자인된 스피커이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 38 Hz ~ 22kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / MF : 1 x 6" / LF : 2 x 12"

- 앰프 권장 요구사항	: HF : 100W / MF : 200W / LF : 1000W (ESR2800앰프 권장)

- 감도	: HF : 109dB (1m/1w) / MF : 106dB (1m/1w) / LF : 98dB (1m/1w)

- 최대 출력 감도	: 131dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 500Hz, 2.5kHz

- 커버리지	: 90˚H x 40˚V

- 커넥터	: AP-6

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 12 x M10 suspension points, Horizontal and Vertical Brackets

- 제품 사이즈 (HWD)	: 1135 x 447 x 444mm

- 무게	: 45kg

- 악세서리	: Horizontal Bracket ESR212, Vertical Bracket ESR212,

Set of M10 x 50 closed end bolts for 6mm quick lock pin

☞ ESR212 및 동등 이상품이어야 한다.