ESR3000MkⅡ	[ 3-Way Power Amplifier ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 ESR 215 풀레인지 스피커를 위해 특별하게 설계된 3way 액티브 컨트롤 파워 앰프로, SLA 기반으로 디자인된 일렉트릭 서킷과 Push-Pull Class AB방식 파워 앰프 모듈이 내장된 파워앰프 이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 채널	: 2CH

- 총  출력	: 2 x 1,300W

- 정격 출력 (HF)	: 2 x 100W

- 정격 출력 (MF)	: 2 x 200W

- 정격 출력 (LF)	: 2 x 1,000W

- 주파수 응답 (HF)	: 2.5kHz ~ 40kHz

- 주파수 응답 (MF)	: 400Hz ~ 2.5kHz

- 주파수 응답 (LF)	: 20Hz ~ 400Hz

- 입력 임피던스	: 20kΩ

- 입력 감도	: 1V RMS

- 출력 방식	: CLASS AB

- 출력 터미널	: 2 x AP6

- 작동 전압	: 115V, 230V, 250V

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 177 x 481.4 x 455.3mm

- 무게	: 39kg

☞ ESR3000 및 동등 이상품이어야 한다.