ES1.0	[ 3-Way Loud Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 3-way 풀레인지 라우드 스피커로, 6" 미드레인지 드라이버와 1.75"(44mm) 보이스코일의 네오디뮴 마그네트 구조로 고출력에서도 낮은 디스토션의 퍼포먼스 제공하여야 한다.

EPAK2500/R 파워 앰프를 통해 Low mid(12")-600w, Mid(6")-200w, Hi(1.75")-100w 파워를 공급받아 출력이 가능하며, 연속출력 131dB, 피크출력 134dB의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 130Hz ~ 20kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / MF : 1 x 6" / LF : 1 x 12"

- 앰프 권장 요구사항	: HF : 100W / MF : 200W / LF : 600W (EPAK2500/R앰프 권장)

- 임피던스	: HF : 8Ω / MF : 8Ω / LF : 16Ω

- 최대 출력 감도	: 134dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 130Hz, 500Hz, 2.5KHz

- 커버리지	: 90˚H x 40˚V Rotable

- 커넥터	: AP-6

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points, Hole Cup, flybars,

horizontal and vertical brackets

- 제품 사이즈 (HWD)	: 700 x 450 x 450mm

- 무게	: 34kg

- 악세서리	: Additional arms for Bracket, Cart ES1.0, Cart Wheels,

COVER ES1.0, ES Downfill Bracket, ES1.0 Full grille,

Flybar and Bracket for ES Systems,

Horizontal Bracket for ES1.0, Speaker pole-universal,

Vertical Bracket for ES1.0,

Set of M10 x 50 closed end bolts for 6mm quick lock pin

☞ ES1.0 및 동등 이상품이어야 한다.