ES1.5	[ Singel 15“ Compact Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 15" 싱글 소형 고출력 리블렉스 혼로드 서브우퍼로, 15" 로우 드라이버, 3"(76mm) 보이스 코일 및 페라이트 마그네틱 구조로 구성되며, 연속 127dB, 피크 130dB (3개 사용시 연속 134dB, 피크 137dB) 의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 40Hz ~ 130Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 15"

- 앰프 권장 요구사항	: 500W (EPAK2500/R앰프 권장)

- 임피던스	: 16Ω

- 최대 출력 감도	: 130dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 130Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points, Hole Cup, flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 700 x 450 x 450mm

- 무게	: 30.8kg

- 악세서리	: Additional arms for Bracket, Cart ES1.5, Cart Wheels,

COVER ES1.5, Flybar and	Bracket for ES Systems,

Horizontal Bracket for ES1.5, Set of M10x50 closed end

bolts for 6mm quick lock pin.

☞ ES1.5 및 동등 이상품이어야 한다.