ES1.8	[ Single 18“ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 18" 싱글 고출력 리블렉스 혼로드 서브우퍼로, 18" LF 드라이버, 4"(100mm) 보이스 코일, 카본 파이버 콘으로 구성되며, 연속 131dB, 피크 134dB (2개 사용시 연속 136dB, 피크 139dB)의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 37Hz ~ 130Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 18"

- 앰프 권장 요구사항	: 800W (EPAK2500/R앰프 권장)

- 임피던스	: 8Ω

- 최대 출력 감도	: 134dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 130Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 12 x M10 suspension points, Hole Cup, flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 600 x 700 x 750mm

- 무게	: 52kg

- 악세서리	: Additional arms for Bracket, Cart Wheels,

COVER ES1.8 with CART, COVER ES1.8 Without CART,

Flybar and Bracket for ES System, Front mount

manetic cart for ES1.8, Speaker pole-universal

☞ ES1.8 및 동등 이상품이어야 한다.