EPAK2500	[ 4-Way Power Amplifier ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 ES 시리즈를 위해 디자인된 4-way 액티브 컨트롤 파워 앰프로, Class AB  푸쉬-풀 방식의 100Watt HF, 200Watt MF 적용과 20MHz 샘플링(SLA) 온보드 타입의 대역별 타임 얼라이먼트와 페이즈 보정 서킷 및 이퀄라이제이션, 타임 얼라인먼트, 크로스오버 필터,앰프 과부하 보호, 시스템 설정 및 출력레벨 설정, 밸런스 컨트롤의 기능이 내장된 파워앰프 이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 정격 출력 (HF)	: 100W

- 정격 출력 (MF)	: 200W

- 정격 출력 (MBF)	: 600W

- 정격 출력 (LF)	: 1,600W

- 주파수 응답 (HF)	: 2.5kHz ~ 28kHz

- 주파수 응답 (MF)	: 500Hz ~ 2.5kHz

- 주파수 응답 (MBF)	: 130Hz ~ 500Hz

- 주파수 응답 (LF)	: 20Hz ~ 130Hz

- 입력 임피던스	: 20kΩ

- 입력 감도	: 1V RMS

- 출력 방식	: LASS AB(HF,MF)

- 출력 터미널	: AP6 (Mid-Hi), AP4 (Sub)

- 작동 전압	: 115V, 230V, 250V

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 719 x 478 x 305mm

- 무게	: 32kg

- 악세서리	: EPAK2500 Wallmnt Bracket, PDM Delay EPAK2500

☞ EPAK2500 및 동등 이상품이어야 한다.