ESD 5	[ Ultimate Compact Passive Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 2-way 풀레인지 컴팩트 패시브 라우드스피커로, 프론트 필, 인-필 혹은 발코니용으로 사용 가능한 컴팩트 디자인을 채용하였으며, 연속출력 115dB / 피크출력 118dB의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 130 Hz ~ 22kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 1 x 5"

- 앰프 권장 요구사항	: 100W

- 임피던스	: 16Ω

- 감도	: 89dB (1m/1w)

- 최대 출력 감도	: 115dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 3kHz

- 커버리지	: 90˚H x 90˚V

- 커넥터	: Speakon,Terminal Block

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 2 x M10 suspension points, Ceiling and Horizontal Bracket

- 제품 사이즈 (HWD)	: 150 x 316 x 224.7mm

- 무게	: 7kg

- 악세서리	: ESD5 Ceiling Mount Bracket, ESD5 Horizontal Bracket

☞ ESD 5 및 동등 이상품이어야 한다.