ESD 12	[ Full Range Passive Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 2-way 풀레인지 라우드 스피커로, 스테이지 모니터, 언더 발코니 어플리케이션이 가능한 비대칭 사다리꼴 디자인을 채용하였으며, 컴플렉스 지오메트리 페이즈 플러그와 결합된 3" 질화 티타늄 컴프레션 드라이버와 액티브 임피던스 컨트롤(AIC) 테크놀러지가 적용된 12" 우퍼를 채용하여야 한다.

연속출력 127dB / 피크출력 130dB의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 55 Hz ~ 22kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1.4" / LF : 1 x 12"

- 앰프 권장 요구사항	: 500W

- 임피던스	: 4Ω

- 감도	: 98dB

- 최대 출력 감도	: 130dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 1.2kHz

- 커버리지	: 80˚H x 40˚V

- 커넥터	: Speakon,Terminal Block

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points, Hole Cup,

Horizontal and Vertical Brackets

- 제품 사이즈 (HWD)	: 619 x 368 x 368mm

- 무게	: 23kg

- 악세서리	: COVER ESD12, ESD12 Horizontal Bracket, ESD12 Vertical Bracket,

Speaker pole-universal, Top Hat Adapter

☞ ESD 12 및 동등 이상품이어야 한다.